Tensiometr  Park Tool TM-1

Tensiometr je určen pro rychlé a přesné změření síly v paprsku výpletu jízdního kola. 

Základní informace

Každý tensiometr je z výroby zkalibrovaný, jeho nedílnou součástí je tabulka (TM-1 Tension Meter Conversion Table) a měrka rozměru paprsku. Tensiometr lze použít nejen pro změření absolutní síly v daném paprsku, ale též k porovnání sil v paprscích výpletu.

Návod k použití

1.Tlakem na černé opěrky přístroje stlačte pružinu (viz obr.1 originálního návodu), tensiometr „nahákněte“ na paprsek (paprsek sleduje čerchovanou čáru na tělese tensiometru, viz obr.2 originálního návodu) a opěrky uvolněte. Pružinou vyvinutá síla způsobí průhyb paprsku. Je nezbytné, aby tensiometr byl umístěn ve střední části paprsku (myšleno mezi nyplem a posledním křížením, a v místě s konstantním průřezem). 

2.Tensiometr lehce podepřete (aby paprsek nebyl namáhán přídavným zatížením) a odečtěte hodnotu ze stupnice na obvodu přístroje. Ke zjištění síly v paprsku slouží tabulka, kde v prvním sloupci najděte odečtenou hodnotu ze stupnice a v prvním řádku materiál a průřez měřeného paprsku. V okně, které je průsečíkem příslušného řádku a sloupce, odečtěte hodnotu síly (je udána v kilogramech).

Pozn.: síla vyvinutá 1kg odpovídá hodnotě cca 10N

Základní poznatky

Moderní výplety kol dnes představují velké množství variant. Při práci s absolutními hodnotami sil je nezbytné vycházet z kvality použitých komponentů, doporučení výrobců a z vlastních zkušeností. Pro základní orientaci uvádíme základní pravidla:

1.průměrná hodnota sil v paprscích symetrického výpletu je cca 90kg *

2.u asymetrického výpletu jsou paprsky na jedné straně zatíženy více a naopak (80-130kg)*

3.větší síly než průměrné ve výpletu přinášejí více problémů než síly menší

4.síly v paprscích klesají se vzrůstajícím tlakem v pneumatice 

5.rovnoměrné rozložení sil ve výpletu je důležitější než absolutní hodnoty

* měřeno bez nahuštěné pneumatiky

Údržba a servis

Udržujte přístroj v čistotě.

Nikdy nemažte otočný čep ani neutahujte/ nepovolujte jeho matici.

Nevyndávejte pružinu z přístroje.

V případě poškození přístroje je nezbytné jeho nové zkalibrování (zajišťuje na dovozce).

Výrobce:

Park Tool, 5115 Hadley Ave N, St. Paul, MN 55128, USA

www.parktool.com
Dovozce:
PEDALSPORT s.r.o., Beranových 130, 199 05 Praha 9, tel.: 724 554 211

www.pedalsport.cz
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